servo_PCA9685	KEYWORD1
begin	KEYWORD2
moveServo	KEYWORD2
setPWMFreq	KEYWORD2
setPWM	KEYWORD2
setServoMin	KEYWORD2
setServoMax	KEYWORD2
getServoMin	KEYWORD2
getServoMax	KEYWORD2
setServoType	KEYWORD2
STANDARD	LITERAL1
CONTINUOUS	LITERAL1